

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Техническое задание**  **Полное наименование объекта закупки:** Знаки безопасности  **ОКПД 2:** **25.99.29.190** Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки  **Заказчик:** АО «ПКС-Водоканал»  **«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»** | | | | | |
| **п/п** | **Наименование /изображение** | **Технические характеристики** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Дорожный знак 3,24 "Ограничение максимальной скорости" (40 км/ч) | Соответствие | ГОСТ Р 52290-2004 | шт | 10.00 |
| Типоразмер | Типоразмер I |
| Тип пленки | Тип «А» (инженерная) |
| Краткое описание | Временный знак на желтом фоне |
| 2 | Знак дорожный 1.15 «Скользкая дорога» | Соответствие | ГОСТ Р 52290-2004 | шт | 5.00 |
| Типоразмер | Типоразмер I |
| Тип пленки | Тип «А» (инженерная) |
| Краткое описание | Временный знак на желтом фоне |
| 3 | Знак дорожный 1.16 «Неровная дорога» | Соответствие | ГОСТ Р 52290-2004 | шт | 15.00 |
| Типоразмер | Типоразмер I |
| Тип пленки | Тип «А» (инженерная) |
| Краткое описание | Временный знак на желтом фоне |
| 4 | Знак дорожный 1.20.2 «Сужение дороги» | Соответствие | ГОСТ Р 52290-2004 | шт | 10.00 |
| Типоразмер | Типоразмер I |
| Тип пленки | Тип «А» (инженерная) |
| Краткое описание | Временный знак на желтом фоне |
| 5 | Знак дорожный 1.20.3 «Сужение дороги» | Соответствие | ГОСТ Р 52290-2004 | шт | 15.00 |
| Типоразмер | Типоразмер I |
| Тип пленки | Тип «А» (инженерная) |
| Краткое описание | Временный знак на желтом фоне |
| 6 | Знак дорожный 1.25 «Дорожные работы» | Соответствие | ГОСТ Р 52290-2004 | шт | 35.00 |
| Типоразмер | Типоразмер I |
| Тип пленки | Тип «А» (инженерная) |
| Краткое описание | Временный знак на желтом фоне |
| 7 | Знак дорожный 3.1 "Въезд запрещен" | Соответствие | ГОСТ Р 52290-2004 | шт | 10.00 |
| Типоразмер | Типоразмер I |
| Тип пленки | Тип «А» (инженерная) |
| Краткое описание | Временный знак на желтом фоне |
| 8 | Знак дорожный 3.10 «Движение пешеходов запрещено» | Соответствие | ГОСТ Р 52290-2004 | шт | 10.00 |
| Типоразмер | Типоразмер I |
| Тип пленки | Тип «А» (инженерная) |
| Краткое описание | Временный знак на желтом фоне |
| 9 | Знак дорожный 3.2 «Движение запрещено» | Соответствие | ГОСТ Р 52290-2004 | шт | 10.00 |
| Типоразмер | Типоразмер I |
| Тип пленки | Тип «А» (инженерная) |
| Краткое описание | Временный знак на желтом фоне |
| 10 | Знак дорожный 4.1.1 «Движение прямо» | Соответствие | ГОСТ Р 52290-2004 | шт | 15.00 |
| Типоразмер | Типоразмер I |
| Тип пленки | Тип «А» (инженерная) |
| Краткое описание | Временный знак на желтом фоне |
| 11 | Знак дорожный 4.2.1 «Объезд препятствия справа» | Соответствие | ГОСТ Р 52290-2004 | шт | 10.00 |
| Типоразмер | Типоразмер I |
| Тип пленки | Тип «А» (инженерная) |
| Краткое описание | Временный знак на желтом фоне |
| 12 | Знак пожарной безопасности "Пожарный гидрант" | ISO 6309 | | шт | 500.00 |
| 13 | Лента сигнальная "Проход запрещен" 500м\*70мм 1,9кг | ГОСТ Р 12.4.026-2001, ГОСТ 20477-86 | | шт | 52.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16